Příloha č. 1 – Technická specifikace

**Mobilní hlediště (tribuna) pro exteriérové i interiérové použití musí splňovat tyto požadavky:**

* základní plocha maximálně 2400 x 2ě00 cm
* kapacita 650 až 700 osob
* stupňovitá elevace po minimálně 15 cm (cca 18 řad po 40 místech + technický rovný prostor za poslední řadou o šířce minimálně 400 cm!)
* nosná kovová konstrukce musí být vyrobena z ocelových profilů, staticky zajištěna a pro odolnost proti korozi upravena žárovým zinkováním
* sedadla pro venkovní použití s možností omytí (optimálně sklopná) – při řešení plastovými sedačkami, musí být vyrobeny s přísadami proti hoření, UV stabilizací, odolností pro teploty od -5°C do + 50°C
* možnost vyrovnání sklonu terénu minimálně 3%
* možnost vyrovnání terénních nerovností minimálně +/- 30 cm
* možnost stavby na pevném i nezpevněném terénu
* nosnost minimálně 500kg/m² (případně dle ČSN)
* pevnost zábradlí minimálně 100kg na boční přítlak
* protiskluzový povrch po celé ploše
* splnění norem platných na území ČR i EU
* únikové koridory dle ČSN i EU
* únikové schodiště na zadní straně hlediště
* montáž a demontáž za dobu maximálně 5 pracovních dnů
* možnost přepravy nákladním vozidlem do 7,5 tuny
* popis podmínek na případnou montáž vlastními pracovníky divadla (manuál)
* stanovení objemové kapacity na skladování celé konstrukce
* poskytnutí typových listů k prvkům hlediště
* nabídková cena musí obsahovat projektovou dokumentaci včetně posouzení statikem, výrobu a první montáž a demontáž na určeném místě a dopravu do Brna.